; xop/xwiggler(v1.2) input file on Wed Feb 28 17:44:06 2001
StrArr(4)  | FIELD                | ['       0','Sinusoidal','B from file','B from harmonics']
0          | NPERIODS             |  11
0.         | ULAMBDA              |  0.150000
0.         | K                    |  19.6000
0.         | ENERGY               |  6.04000
0.         | PHOT_ENERGY_MIN      |  100.000
0.         | PHOT_ENERGY_MAX      |  100000.
0.         | PHOT_ENERGY_STEP     |  2500.00
0.         | CURRENT              |  200.000
''         | FILE                 | 'datafile'
