; xop/xop_ifc,'bm'(v1.0) input file on Wed Jun 13 16:46:22 2001
''         | MACHINE_NAME         | 'ESRF bending magnet'
StrArr(3)  | RB_CHOICE            | ['       1','Magnetic Radius','Magnetic Field']
0.         | MACHINE_R_M          |  25.0000
0.         | BFIELD_T             |  0.800000
0.         | BEAM_ENERGY_GEV      |  6.04000
0.         | CURRENT_A            |  0.200000
0.         | HOR_DIV_MRAD         |  1.00000
0.         | PHOT_ENERGY_MIN      |  100.000
0.         | PHOT_ENERGY_MAX      |  100000.
0.         | PHOT_ENERGY_STEP     |  500.000
